**FNPC- 40341013 /EA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPTION**  | **Q. Y** | **UNIT** | **ITEM** |
| **MAGNET FLOAT (CONTAINING A PERMANET MAGNET) , FOR BONT MAGNETIC LEVEL GAUGE ,TYPE: MAG/TLPS ,LENGTH:192mm , DIAMETER:44mm ,MATERIAL:TITANIUM GR.5 ,PRESSURE DESIGN: 48bar ,TEPERATURE DESIGN: 190C ,MFR: BONETTI**  | **5** | NO | 1 |

**تذکر مهم : فقط همان جنس خواسته شده یعنی تیتانیوم ارایه شود از ارایه معادل یا جنس مغایر خودداری فرمائید**

**بدون دیتا شیت و کاتالوگ پیشنهاد فنی بررسی نخواهد شد**

**مشخصات فنی:**

**-کالای درخواستی می بایست دارای CERTIFICATE, باشد**

**-هزینه حمل تادرب پتروشیمی فن اوران بعهده فروشنده می باشد.**

**-ارائه نحوه بسته بندی اقلام وشرایط حمل الزامی می باشد.**